{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,1,4],[0,5,1,9],[0,10,1,10],[20,0,20,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","                                       型号                                              参数                                                                                          ","QX系列气动旋铆机",null,null,"QZ系列气液增力压力机",{"$nulls":4},"手板压力机"]
[]
[null,null,"QX-5","QX-10","QX-15","QZ-20","QZ-50","QZ-120","QZ-300","QZ-500","SY-50"]
["01","缸径   行程                          mm","125X40","160X40","200X40","80X100","100X100","125X100","200X140","200X200"]
["02","输出力使用范围         ☆   KN","2.0-5.6","3.6-9.9","5.8-16.1","7.9-20","13-62","40-135","120-320","219-585","01:10:00"]
["03","行程或行程使用范围   △  mm","20-40","20-40","20-40","10/100","10/100","10/100","10/100","10/100",100]
["04","输出轴中心与机身面距离○ mm","≥138","≥132","≥148","≥148","≥148","≥148","≥180","≥200",130]
["05","输出轴与工作台面距离  ●   mm","0-200","80-200","80-200",220,220,250,250,300,"0-300"]
["06","工作台面 尺寸         ■           mm","250X200","300X240","300X240","300X240","300X240","300X240","350X240","400X240","160X170"]
["07","工作台面 T形槽尺寸          mm",12,12,12,12,12,12,12,12,10]
["08","上模柄按装孔径与深度     mm",{"$nulls":3},"Φ25X30","Φ25X40","25X40","Φ30X40","φ30X40","Φ16X30"]
["09","每冲程耗气量                     L",0.82,1.45,2.36,1.88,2.85,3.83,7.6,10.6]
["10","输出轴与工作台面垂直度 mm","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50"]
["11","每冲程时间调节范围          s","0.01-99","0.01-99","0.01-99","1-99","1-99","1-99","1-99","1-99"]
["12","每分钟工作次数","≤50","≤50","≤50","≤40","≤30","≤20","≤15","≤15"]
["13","电源及功率                      V/W","380/370","380/750","380/750","220/60","220/60","220/60","220/100","220/120"]
["14","基座按装孔径                   mm","     Φ14","     Φ14","     Φ14","     Φ14","     Φ14","     Φ14",null,null," Φ11"]
["15","基座按装孔距  长X宽      mm","130X280","160X270","160X270","200X270","200X270","200X270",null,null,210]
["16","最大外型尺寸                   mm","530X580X1000","530X580X1000","550X580X1000","550X550X1070","550X550X1130","550X550X1130"]
["17","净     重                              Kg",130,140,200,135,145,185,800,900,25]
["       ☆△○●■为主要参数，可根据客户要求改动。        ※为提高产品质量和设备使用功能规格若有变动，恕不通知。     力行程/总行程"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}