{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":17,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,1,16],[2,2,2,12],[2,13,2,16],[21,0,21,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","                                       型号                                              参数                                                                                          ","QY系列立式气动压力机"]
[null,null,"气缸直动式",{"$nulls":10},"杠杆增力式"]
[null,null,"QY-1.5","QY-3","QY-5","QY-8","QY-10","QY-12.5","QY-15","QY-20","QY-30","QY-40","QY-50","QY-40","QY-60","QY-100","QY-150"]
["01","缸径   行程                          mm","80X80","100X80","125X80","160X80","160X80","180X80","200X80","160X80=2","200X80=2","180X80=3","200X80=3","140X288=2","140X240=2","160X250=2","200X230=2"]
["02","输出力使用范围         ☆   KN","0.9-2.5","1.4-3.9","2.3-6.3","3.7-10.1","3.7-10.1","4.8-13.2","5.7-15.4","7.4-20.4","11.9-30","14.8-39.7","17.1-50","14-39.7","21.8-60","36.7-100","54-150"]
["03","行程或行程使用范围   △  mm","30-80","30-80","30-80","30-80","30-80","30-80","30-80","30-80","30-80","30-80","30-80",110,60,50,50]
["04","输出轴中心与机身面距离○mm","≥120","≥120","≥138","≥132","≥132","≥145","≥148","≥148","≥148","≥148","≥145",140,125,125,125]
["05","输出轴与工作台面距离  ●mm","80-150","70-200","100-330","100-320","205-330","100-320","220-300","220-300","170-250","170-250","170-250","220-300","170-250","170-250","170-250"]
["06","工作台面 尺寸       ■          mm","180X160","180X160","250X200","250X200","300X240","300X240","300X240","320X240","320X240","350X240","350X240","350X240","350X220","380X220","450X220"]
["07","工作台面 T形槽尺寸          mm",10,10,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12]
["08","上模柄按装孔径与深度     mm","Φ12X30","φ20X30","φ20X40","Φ25X40","φ25X40","φ25X40","φ25X40","Φ25X40","φ25X40","φ25X40","φ25X40","Φ25X40","φ25X40","Φ25X40","φ30X40"]
["09","每冲程耗气量                     L",0.78,1.17,1.89,3.11,3.11,3.96,4.81,6.22,9.61,12.44,14.43,12.09,10.01,13.96,20.64]
["10","输出轴与工作台面垂直度 mm","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50"]
["11","每冲程时间调节范围          s","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99","0.01-99"]
["12","每分钟工作次数","≤50","≤50","≤40","≤30","≤30","≤25","≤25","≤20","≤20","≤20","≤20","≤20","≤20","≤15","≤15"]
["13","电源及功率                      V/W","220/50","220/50","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60","220/60"]
["14","基座按装孔径                   mm","     Φ9","     Φ9","     Φ12","     Φ12","     Φ12","     Φ12","     Φ12","     Φ12","     Φ12","     Φ12","     Φ12","     Φ14","     Φ14","     Φ14","     Φ16"]
["15","基座按装孔距  长X宽      mm","130X210","130X210","130X280","130X280","150X270","180X330","160X270","160X270","160X280","160X280","160X300","330X310","330X300","330X340","320X390"]
["16","最大外型尺寸                   mm","480X460X850","480X480X880","520X520X1000","520X520X1030","500X600X1000","600X550X1050","550X550X1300","550X550X1300","550X550X1350","550X550X1500","550X550X1500","580X800X1450","560X740X1300","600X850X1450","650X830X1400"]
["17","净     重                              Kg",65,85,135,145,150,180,200,210,220,230,250,400,380,550,650]
["☆△○●■为主要参数，可根据客户要求改动。        ※为提高产品质量和设备使用功能规格若有变动，恕不通知。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","                                       型号                                              参数                                                                                          ","QZ系列气液增力压力机"]
[null,null,"QZ-30","QZ-50","QZ-100","QZ-300","QZ-500"]
["01","缸径   行程                          mm","80X100","80X100","125X100","180X150","200X200"]
["02","输出力使用范围         ☆   KN","0.8-30","1.3-60","4-135","5-320","6-585"]
["03","行程或行程使用范围   △  mm","10/100","10/100","10/100","10/150","10/200"]
["04","输出轴中心与机身面距离 mm",100,150,150,180,200]
["05","输出轴与工作台面距离     mm",160,280,280,300,300]
["06","工作台面 尺寸                    mm","300×240","300×240","350×240","350×240","400×240"]
["07","工作台面 T形槽尺寸          mm",12,12,12,14,14]
["08","上模柄按装孔径与深度     mm","Φ16×30","Φ25×40","Φ25×40","Φ30×40","φ30×40"]
["09","每冲程耗气量                     L",1.88,2.85,3.83,7.6,10.6]
["10","输出轴与工作台面垂直度 mm","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50","0.05/50"]
["11","每冲程时间调节范围          s","0.1-99","0.1-99","0.1-99","0.1-99","1-99"]
["12","每分钟工作次数","≤15","≤15","≤15","≤15","≤15"]
["13","电源及功率                      V/W","220/50","220/50","220/50","220/100","220/120"]
["14","基座按装孔径                   mm","     Φ14","     Φ14","     Φ14"]
["15","基座按装孔距  长X宽      mm","150X260","150X260","200X270"]
["16","最大外型尺寸                   mm","470X470X1020","470X470X1020","550X550X1130"]
["17","净     重                              Kg",90,145,185,265,325]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}